智能蜡疗系统技术参数

1.蜡饼厚度：10mm/15mm可选择。

2. 熔蜡阶段过滤：≥3级过滤。

3.保温箱温差：≤±0.1℃。

4.保温箱制冷方式：风道循环冷却。

5.托盘层数：≥14层。

6.熔蜡空间：≥30L。

\* 7.全自动制作蜡饼，制作蜡饼时间：≤1.5小时快速。

8.一次制作数可调节，3－15个蜡饼。

9.可设置每天自动开机时间，预约自动制作蜡饼。

10.根据石蜡杂质含量不同可设置熔蜡温度和制作温度。

11.有防止过热的报警装置，紧急停止装置，漏电保护等安全保护装置。

\* 12.无水化蜡技术，保证蜡饼内无水分。能保证蜡饼品质，不会外硬内软以及出现雪花状况等情形发生。