|  |  |
| --- | --- |
| 1、治疗时间 | 治疗时间可调； |
| 2、噪声 | ≤68dB（A）； |
| 3、泵输出压力 | ≥17KPa； |
| 4、硅胶管长度 | ≥1000mm； |
| 5、出气头 | ≥12个； |
| 6、产品可连续工作时间 | ≥12小时； |
| 7、工作寿命 | ≥5千小时； |

高血压治疗仪技术参数